# Technické údaje

Vibrační bruska |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Excentrická bruska |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Číslo zboží |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Jmenovité napětí | V | 12 | 12 | 12
Předvolba otáček |  | ● | ● | ●
Časovač |  | ● | ● | ●
Otáčky naprázdno n0A) | ot/min | 3 000–8 000 | 3 000–8 000 | 3 000–8 000
Počet kmitů naprázdnoA) | min−1 | 6 000–16 000 | 6 000–16 000 | 6 000–16 000
Průměr kmitání | mm | 3 | 5 | 2,5
Průměr brusného talíře | mm | 32 | 32 | 77
HmotnostB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35 | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | −15 až +50 | −15 až +50 | −15 až +50
Doporučené akumulátory |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
Doporučené nabíječky |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem GBA 12V 3.0Ah

B)

  Bez akumulátoru (hmotnost akumulátoru najdete na www.bosch-professional.com)

C)

  Omezený výkon při teplotách < 0 °C

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.