# 操作機器

## 啟動／關閉

若要讓電動工具開始運轉，請按下起停開關 (1)。

GEX 12V-77：若要讓起停開關 (1) 保持在壓下狀態，請按壓鎖扣 (8)。

若要讓電動工具停止運轉，直接放開起停開關 (1) 即可，或者當它處於鎖定狀態時（於 GEX 12V-77），則請短按一下起停開關 (1) 並隨即放開。

## LED 指示器

下表為可能的 LED 指示器 (4) 說明。

顏色 | 狀態 | 代表意義/原因 | 解決辦法
--- | --- | --- | ---
白色 | 持續亮起 （1 x ... 5 x） | 轉速設定 | 參見 轉速設定/持續轉速設定
綠色 | 持續亮起 （2 x ... 5 x） | 仍有足夠電力 | 參見 充電電池的電量指示器
黃色 | 持續亮起 （1 x） | 充電電池的電量即將用盡 參見 充電電池的電量指示器 | 儘快更換充電電池或為其充電
閃燈 （5 x） | 已達到臨界溫度（馬達、電子部件、充電電池） | 讓電動工具空轉並降溫冷卻
紅色 | 持續亮起 （1 x） | 充電電池的電量耗盡 參見 充電電池的電量指示器 | 更換充電電池或為其充電
閃燈 （5 x） | 電動工具過熱並隨即關機 | 先使電動工具冷卻，然後再重新啟動
電動工具卡住並隨即關機 | 排除卡住狀況，然後再重新啟動電動工具
已啟動主軸鎖，電動工具隨即關機 | 先關閉主軸鎖，然後再重新啟動電動工具