# راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

## نحوه روشن و خاموش کردن

برای راه اندازی ابزار برقی، کلید روشن/خاموش (1) را فشار دهید.

GEX 12V-77: برای تثبیت کلید روشن/خاموش فشار داده شده (1) قفل کلید (8) را فشار دهید.

برای خاموش کردن ابزار برقی، کلید روشن/خاموش (1) را رها کنید، اگر قفل است (در GEX 12V-77)، کلید روشن/خاموش (1) را کوتاه فشار دهید و سپس آن را رها کنید.

## نشانگرهای LED

جدول زیر نشانگرهای LED (4) احتمالی را توضیح می دهد.

رنگ | وضعیت | معنی/دلیل | راه حل
--- | --- | --- | ---
سفید | چراغ ثابت (1 عدد ... 5 عدد) | انتخاب سرعت | رجوع کنید به تنظیم سرعت/تنظیم سرعت دائمی
سبز | چراغ ثابت (2 عدد ... 5 عدد) | باتری شارژ شده است | رجوع کنید به نشانگر وضعیت شارژ باتری
زرد | چراغ ثابت (1 عدد) | باتری تقریباً خالی است رجوع کنید به نشانگر وضعیت شارژ باتری | باتری قابل شارژ را هرچه زودتر تعویض یا شارژ کنید
چراغ چشمک زن (5 عدد) | دما به وضعیت هشدار دهنده رسیده است (موتور، الکترونیک، باتری) | اجازه دهید ابزار برقی در حالت بدون بار کار کند و خنک شود
قرمز | چراغ ثابت (1 عدد) | باتری خالی است رجوع کنید به نشانگر وضعیت شارژ باتری | باتری را تعویض یا شارژ کنید
چراغ چشمک زن (5 عدد) | ابزار برقی بیش از حد داغ شده و خاموش می ‌شود | بگذارید ابزار برقی خنک شود و دوباره روشن کنید
ابزار برقی گیر کرده و خاموش می ‌شود | گیر افتادگی را برطرف کنید و ابزار برقی را دوباره روشن کنید
قفل کننده محور دستگاه فعال است و ابزار برقی خاموش می شود | قفل کننده محور دستگاه را غیرفعال کنید و ابزار برقی را دوباره روشن کنید