# Inställning av timern

Med de två knapparna (3) kan du ställa in en standardslipningstid, efter vilken elverktyget stängs av automatiskt. För att öppna inställningsmenyn, håll ned ⊕-knappen i minst 5 sekunder. Håll ⊕-knappen fortsatt nedtryckt och tryck samtidigt på ⊖-knappen också i minst 5 sekunder. Den tidigare sparade inställningen visas genom antalet blinkande magentafärgade lysdioder. Du kan nu ställa in en standardslipningstid enligt tabellen nedan. För att spara inställningen, tryck samtidigt på ⊕-knappen och ⊖-knappen i minst 5 sekunder tills lysdiodernas blinkande upphör.

Lysdioder | Sekunder
--- | ---
Blinkande ljus (1 x magenta) | 2
Blinkande ljus (2 x magenta) | 3
Blinkande ljus (3 x magenta) | 4
Blinkande ljus (4 x magenta) | 5
Blinkande ljus (5 x magenta) | 6

För att avaktivera en vald standardslipningstid, välj den mellersta lysdioden i inställningsmenyn och spara inställningen enligt beskrivningen.