# Uruchamianie

## Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć elektronarzędzie, należy nacisnąć włącznik/wyłącznik (1).

GEX 12V-77: Aby zablokować naciśnięty włącznik/wyłącznik (1), należy nacisnąć blokadę (8).

Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy zwolnić włącznik/wyłącznik (1) lub jeśli został on zablokowany w pozycji włączonej (w modelu GEX 12V-77), najpierw nacisnąć krótko włącznik/wyłącznik (1), a następnie go zwolnić.

## Wskaźniki LED

Poniższa tabela objaśnia możliwe znaczenia wskaźników LED (4).

Kolor | Stan | Znaczenie/przyczyna | Rozwiązanie
--- | --- | --- | ---
Biały | Światło ciągłe (1 ... 5 diod LED) | Wstępny wybór prędkości obrotowej | zob. Regulacja prędkości obrotowej / ustawianie stałej prędkości obrotowej
Zielony | Światło ciągłe (2 ... 5 diod LED) | Akumulator jest naładowany | zob. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
Żółty | Światło ciągłe (1 dioda LED) | Akumulator jest prawie rozładowany zob. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora | Akumulator należy wkrótce wymienić lub naładować
Światło migające (5 diod LED) | Osiągnięta została temperatura krytyczna (silnik, system elektroniczny, akumulator) | Pozwolić elektronarzędziu pracować na biegu jałowym i zaczekać, aż ostygnie
Czerwony | Światło ciągłe (1 dioda LED) | Akumulator jest rozładowany zob. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora | Akumulator należy wymienić lub naładować
Światło migające (5 diod LED) | Elektronarzędzie wyłącza się z powodu przegrzania | Schłodzić, a następnie ponownie włączyć elektronarzędzie
Elektronarzędzie wyłącza się z powodu zablokowania | Usunąć blokadę, a następnie ponownie włączyć elektronarzędzie
Elektronarzędzie wyłącza się z powodu uruchomienia blokady wrzeciona | Wyłączyć blokadę wrzeciona, a następnie ponownie włączyć elektronarzędzie