# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Sisse-/väljalüliti
(2) | Lihvtaldrik
(3) | Pöörlemiskiiruse reguleerimise / pöörlemiskiiruse püsiva reguleerimise ja taimeri seadmise nupud
(4) | LED-näidik
(5) | AkuA)
(6) | Aku lukustuse vabastusnuppA)
(7) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(8) | Sisse-/väljalüliti lukusti (GEX 12V-77)
(9) | Lihvpaber
(10) | Harkvõti
(11) | Võtmepind

A)

  See tarvik ei kuulu standard-tarnekomplekti.