# وضع ضبط المؤقت

باستخدام الزرين (3) يمكنك ضبط وقت تجليخ قياسي، وبعد انقضائه تتوقف العدة الكهربائية عن العمل أوتوماتيكيًا. لاستدعاء قائمة الضبط احتفظ بالزر ⊕ مضغوطًا لمدة 5 ثوان على الأقل. استمر في الاحتفاظ بالزر ⊕ مضغوطًا، واضغط في الوقت نفسه الزر ⊖ لمدة لا تقل عن 5 ثوان. يشار إلى وضع الضبط المحفوظ مسبقًا من خلال عدد مصابيح LED الأرجوانية الومّاضة. يمكنك الآن ضبط مدة تجليخ كما هو موضّح في الجدول التالي. لحفظ وضع الضبط، اضغط على الزر ⊕ والزر ⊖ في الوقت نفسه لمدة لا تقل عن 5 ثوانٍ، إلى أن يتوقف وميض مصابيح LED.

مصابيح الدايود | ثوان
--- | ---
ضوء وماض 1 x أرجواني | 2
ضوء وماض 2 x أرجواني | 3
ضوء وماض 3 x أرجواني | 4
ضوء وماض 4 x أرجواني | 5
ضوء وماض 5 x أرجواني | 6

لإلغاء وقت التجليخ القياسي المحدد، اختر مصباح LED الأوسط في قائمة أوضاع الضبط، واحفظ وضع الضبط كما هو موضح.