# Datos técnicos

Lijadora orbital |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Lijadora excéntrica |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Número de artículo |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Tensión nominal | V | 12 | 12 | 12
Preselección de revoluciones |  | ● | ● | ●
Temporizador |  | ● | ● | ●
Número de revoluciones en vacío n0A) | min-1 | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000
Número de oscilaciones en vacíoA) | min-1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000
Diámetro del círculo de oscilación | mm | 3 | 5 | 2,5
Diámetro del plato lijador | mm | 32 | 32 | 77
PesoB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamiento C) y en el almacenamiento | °C | -15 ... +50 | -15 ... +50 | -15 ... +50
Acumuladores recomendados |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
Cargadores recomendados |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador GBA 12V 3.0Ah

B)

  Sin batería (puede consultar el peso de la batería en www.bosch-professional.com.)

C)

  potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.