# Technické údaje

Vibračná brúska |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Excentrická brúska |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Číslo položky |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Menovité napätie | V | 12 | 12 | 12
Predvoľba otáčok |  | ● | ● | ●
Časovač |  | ● | ● | ●
Voľnobežné otáčky n0A) | ot/min | 3 000–8 000 | 3 000–8 000 | 3 000–8 000
Voľnobežné kmityA) | min-1 | 6 000–16 000 | 6 000–16 000 | 6 000–16 000
Priemer okruhu kmitania | mm | 3 | 5 | 2,5
Priemer brúsneho taniera | mm | 32 | 32 | 77
HmotnosťB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | −15 ... +50 | −15 ... +50 | −15 ... +50
Odporúčané akumulátory |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
Odporúčané nabíjačky |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom GBA 12V 3.0Ah

B)

  Bez akumulátora (hmotnosť akumulátora nájdete na stránke www.bosch-professional.com)

C)

  obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.