# Nastavitev števila vrtljajev/trajna nastavitev števila vrtljajev

## Nastavitev števila vrtljajev

S tipkama (3) lahko potrebno število vrtljajev izberete tudi med delovanjem; glejte preglednico v nadaljevanju. Potrebno število vrtljajev je odvisno od obdelovanca in delovnih pogojev. Določite ga lahko s praktičnim preizkusom.

## Trajna nastavitev števila vrtljajev

Standardno hitrost lahko nastavite s tipkama (3). Za dostop do menija z nastavitvami pritisnite in vsaj 5 sekund držite tipko ⊖. Še naprej držite tipko ⊖ in hkrati pritisnite in vsaj 5 sekund držite tipko ⊕. Shranjena nastavitev je označena s številom utripajočih belih LED-diod. Zdaj lahko nastavite standardno hitrost, kot je prikazano v naslednji preglednici. Za shranjevanje nastavitve hkrati pritisnite in vsaj 5 sekund držite tipki ⊕ in ⊖, dokler LED-diode ne prenehajo utripati.

LED-diode | [min–1]
--- | ---
1 sveti belo | 3000
2 svetita belo | 4250
3 svetijo belo | 5500
4 svetijo belo | 6750
5 sveti belo | 8000

Za deaktivacijo izbrane standardne hitrosti v meniju z nastavitvami izberite srednjo LED-diodo in shranite nastavitev, kot je opisano.