# البيانات الفنية

جلاخة متأرجحة |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
جلاخة لا تمركزية |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
رقم الصنف |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
الجهد الاسمي | فلط | 12 | 12 | 12
ضبط عدد اللفات مسبقًا |  | ● | ● | ●
المؤقّت |  | ● | ● | ●
السرعة بدون حمل n0A) | لفة/دقيقة | 3000–8000‏ | 3000–8000‏ | 3000–8000‏
عدد الاهتزازات بدون حملA) | min-1 | 6000–16000‏ | 6000–16000‏ | 6000–16000‏
قطر الدائرة التأرجحية | مم | 3 | 5 | 2,5
قطر صحن التجليخ | مم | 32 | 32 | 77
الوزنB) | كجم | 0,43 | 0,43 | 0,52
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏ | 0 ... +35‏ | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيل C) وعند التخزين | °م | -15 ... +50‏ | -15 ... +50‏ | -15 ... +50‏
المراكم الموصى بها |  | GBA 12V...‎ | GBA 12V...‎ | GBA 12V...‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | GAL12V... GAL 12V... GAX 18...‎ | GAL12V... GAL 12V... GAX 18...‎ | GAL12V... GAL 12V... GAX 18...‎

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم GBA 12V 3.0Ah

B)

  دون مركم (تجد وزن المركم في موقع الإنترنت www.bosch-professional.com)

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.