# Indikator for batteriladenivå

De 5 lysdiodene til LED-indikatoren viser batteriets ladenivå. LED-indikatoren lyser 5 s etter at verktøyet er slått på.

Lysdiode | Kapasitet
--- | ---
Lyser kontinuerlig 5 x grønt | 80–100 %
Lyser kontinuerlig 4 x grønt | 60–80 %
Lyser kontinuerlig 3 x grønt | 40–60 %
Lyser kontinuerlig 2 x grønt | 20–40 %
Lyser kontinuerlig 1 × gult | 1–20 %
Lyser kontinuerlig 1 × rødt | 0–1 %

## Temperaturavhengig overbelastningsvern

Ved forskriftsmessig bruk kan ikke elektroverktøyet overbelastes. Hvis belastningen blir for stor eller batteritemperaturen ikke er i samsvar med spesifikasjonene, reduseres turtallet, eller elektroverktøyet slås av. Ved redusert turtall går ikke elektroverktøyet med fullt turtall igjen før batteriet har tillatt temperatur eller belastningen reduseres. Ved automatisk utkobling slår du av elektroverktøyet, lar batteriet avkjøles og slår på elektroverktøyet igjen.