# Kasutuselevõtt

## Sisse-/väljalülitamine

Elektrilise tööriista käivitamiseks vajutage sisse-/väljalülitit (1).

GEX 12V-77: Et fikseerida vajutatud sisse-/väljalülitit (1) vajutage lukustusnuppu (8).

Elektrilise tööriista väljalülitamiseks vabastage sisse-/väljalüliti (1), või kui see on fikseeritud (GEX 12V-77 korral), vajutage korraks sisse-/väljalülitit (1) ja laske siis lahti.

## LED-näidud

Järgnev tabel selgitab võimalikke LED-näitusid (4).

Värv | Seisund | Tähendus/põhjus | Lahendus
--- | --- | --- | ---
valge | Pidev tuli (1 × ... 5 ×) | Pöörlemiskiiruse eelvalik | vaadake Pöörlemiskiiruse reguleerimine / pöörlemiskiiruse püsiv reguleerimine
roheline | Pidev tuli (2 × ... 5 ×) | Aku on laetud | vaadake Aku laetuse taseme näidik
kollane | Pidev tuli (1 ×) | Aku on peaaegu tühi vaadake Aku laetuse taseme näidik | Vahetage peagi aku või laadige seda
Vilkuv tuli (5 ×) | On jõutud kriitilise temperatuurini (mootor, elektroonika, aku) | Laske elektrilisel tööriistal tühikäigul töötada ja maha jahtuda
punane | Pidev tuli (1 ×) | Aku on tühi vaadake Aku laetuse taseme näidik | Vahetage aku või laadige seda
Vilkuv tuli (5 ×) | Elektriline tööriist on üle kuumenenud ja lülitub välja | Laske elektrilisel tööriistal maha jahtuda ja lülitage see uuesti sisse
Elektriline tööriist on blokeeritud ja lülitub välja | Kõrvaldage blokaad ja lülitage elektriline tööriist uuesti sisse
Spindlilukustus on aktiveeritud ja elektriline tööriist lülitub välja | Inaktiveerige spindlilukustus ja lülitage elektriline tööriist uuesti sisse