# الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى الصورة المعروضة للعدة الكهربائية في صفحة الرسوم.

(1) | مفتاح التشغيل والإطفاء
(2) | صحن التجليخ
(3) | أزرار ضبط عدد اللفات/الضبط الدائم لعدد اللفات وأزرار ضبط المؤقّت
(4) | مؤشر الدايود
(5) | المركمA)
(6) | زر فك إقفال المركمA)
(7) | مقبض (سطح قبض معزول)
(8) | تثبيت مفتاح التشغيل والإطفاء (GEX 12V-77)
(9) | قرص التجليخ
(10) | مفتاح هلالي
(11) | سطح المفتاح

A)

  إن هذه التوابع ليست محتواة ضمن إطار التوريد الاعتيادي.