# Технички податоци

Вибрациона брусилка |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Ексцентрична брусилка |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Број на дел |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Номинален напон | V | 12 | 12 | 12
Одредување број на вртежи |  | ● | ● | ●
Тајмер |  | ● | ● | ●
Број на вртежи во празен од n0A) | min-1 | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000
Број на осцилации во празен одA) | min-1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000
Дијаметар на осцилаторниот круг | mm | 3 | 5 | 2,5
Дијаметар на брусниот диск | mm | 32 | 32 | 77
ТежинаB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
дозволена околна температура при работењеC) и при складирање | °C | -15 ... +50 | -15 ... +50 | -15 ... +50
препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
препорачани полначи |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија GBA 12V 3.0Ah

B)

  Без батерија (тежината на батеријата може да ја видите во www.bosch-professional.com)

C)

  ограничена моќност на температури < 0 °C

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.