# Подесување на брзината/трајно подесување на брзината

## Подесување на брзината

Со двете копчиња (3) може да ја подесите потребната брзина и за време на работата, видете ја следната табела. Неопходниот број на вртежи зависи од материјалот и работните услови и може да се одреди при практична примена.

## Трајно подесување на брзината

Со двете копчиња (3) може да подесите стандардна брзина. За да го повикате менито за подесување, држете го копчето ⊖ најмалку 5 секунди. Продолжете да го држите копчето ⊖ и истовремено притиснете го копчето ⊕ исто така најмалку 5 секунди. Претходно зачуваното подесување се прикажува преку бројот на трепкачки бели LED-светилки. Сега може да подесите стандардна брзина, како што е прикажано во следната табела. За да го зачувате подесувањето, притиснете ги копчињата ⊕ и ⊖ истовремено најмалку 5 секунди, сè додека не престане трепкањето на LED-светилките.

LED-светилки | [min-1]
--- | ---
Светло 1 x бело | 3000
Светло 2 x бело | 4250
Светло 3 x бело | 5500
Светло 4 x бело | 6750
Светло 5 x бело | 8000

За да деактивирате избрана стандардна брзина, изберете ја средната LED светилка во менито за подесување и зачувајте го подесувањето како што е опишано.