# Puesta en marcha

## Conexión/desconexión

Para la "puesta en servicio" de la herramienta eléctrica, presione el interruptor de conexión/desconexión (1).

GEX 12V-77: Para enclavar el interruptor de conexión/desconexión (1) apretado, oprima el enclavamiento (8).

Para desconectar la herramienta eléctrica, suelte el interruptor de conexión/desconexión (1) o bien si está enclavado (en GEX 12V-77), presione brevemente el interruptor de conexión/desconexión (1) y luego suéltelo.

## Indicadores LED

En la siguiente tabla se explican los posibles indicadores LED (4).

Color | Estado | Significado/causa | Solución
--- | --- | --- | ---
blanco | Luz permanente (1 x ... 5 x) | Preselección de revoluciones | ver Ajuste del número de revoluciones/ajuste permanente del número de revoluciones
verde | Luz permanente (2 x ... 5 x) | Acumulador cargado | ver Indicador del estado de carga del acumulador
amarillo | Luz permanente (1 x) | Acumulador casi vacío ver Indicador del estado de carga del acumulador | Acumulador, sustituir o cargar pronto
Luz intermitente (5 x) | Se ha alcanzado la temperatura crítica (motor, electrónica, acumulador) | La herramienta eléctrica se debe dejar funcionar al ralentí y dejar enfriar
rojo | Luz permanente (1 x) | Acumulador vacío ver Indicador del estado de carga del acumulador | Acumulador, sustituir o cargar
Luz intermitente (5 x) | La herramienta eléctrica está sobrecalentada y se desconecta | Dejar que la herramienta eléctrica se enfríe y volver a conectarla
La herramienta eléctrica está bloqueada y se desconecta | Subsanar el bloqueo y conectar de nuevo la herramienta eléctrica
El bloqueo del husillo está activado y la herramienta eléctrica se desconecta | Desactivar el bloqueo del husillo y volver a conectar la herramienta eléctrica