# Техникалық мәліметтер

Дірілмен ажарлағыш машина |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Эксцентриктік ажарлағыш машина |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Номиналды кернеу | В | 12 | 12 | 12
Айналу жиілігін алдын ала таңдау |  | ● | ● | ●
Таймер |  | ● | ● | ●
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі n0A) | мин-1 | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000
Бос жүріс күйіндегі тербелістер саныA) | мин-1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000
Тербеліс контурының диаметрі | мм | 3 | 5 | 2,5
Ажарлау тәрелкесінің диаметрі | мм | 32 | 32 | 77
СалмағыB) | кг | 0,43 | 0,43 | 0,52
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | -15 ... +50 | -15 ... +50 | -15 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  20−25 °C температурасында GBA 12V 3.0Ah аккумуляторымен өлшенеді

B)

  Аккумуляторсыз (аккумулятор салмағын www.bosch-professional.com веб-сайтында қараңыз)

C)

  температура < 0 °C болғанда жұмыс күші шектелген көлемде болады

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.