# Ustawianie timera

Za pomocą dwóch przycisków (3) można ustawić standardowy czas szlifowania, po upływie którego elektronarzędzie automatycznie się wyłączy. Aby otworzyć menu ustawień, należy nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 5 sekund przycisk ⊕. Przytrzymując nadal przycisk ⊕, nacisnąć równocześnie przycisk ⊖ i również przytrzymać go przez co najmniej 5 sekund. Zapisane wcześniej ustawienie zostanie wyświetlone za pomocą odpowiedniej liczby migających diod LED na różowo. Można teraz ustawić standardowy czas szlifowania zgodnie z poniższą tabelą. Aby zapisać ustawienie, należy nacisnąć równocześnie przycisk ⊕ i przycisk ⊖ oraz przytrzymać je przez co najmniej 5 sekund, aż miganie diod LED ustanie.

Diody LED | Sekundy
--- | ---
1 różowa, miga | 2
2 różowe, migają | 3
3 różowe, migają | 4
4 różowe, migają | 5
5 różowych, migają | 6

Aby wyłączyć ustawiony standardowy czas szlifowania, należy wybrać środkową diodę LED w menu ustawień i zapisać ustawienie zgodnie z opisem.