# Regulacja prędkości obrotowej / ustawianie stałej prędkości obrotowej

## Regulacja prędkości obrotowej

Za pomocą dwóch przycisków (3) można ustawić żądaną prędkość obrotową także podczas pracy urządzenia, zob. tabela poniżej. Wymagana prędkość obrotowa zależy od rodzaju materiału oraz warunków pracy i można ją ustalić metodą prób praktycznych.

## Ustawianie stałej prędkości obrotowej

Za pomocą dwóch przycisków (3) można ustawić prędkość standardową. Aby otworzyć menu ustawień, należy nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 5 sekund przycisk ⊖. Przytrzymując nadal przycisk ⊖, nacisnąć równocześnie przycisk ⊕ i również przytrzymać go przez co najmniej 5 sekund. Zapisane wcześniej ustawienie zostanie zasygnalizowane za pomocą odpowiedniej liczby migających na biało diod LED. Można teraz ustawić prędkość standardową zgodnie z poniższą tabelą. Aby zapisać ustawienie, należy nacisnąć równocześnie przycisk ⊕ i przycisk ⊖ oraz przytrzymać je przez co najmniej 5 sekund, aż miganie diod LED ustanie.

Diody LED | [min–1]
--- | ---
1 biała, świeci się | 3000
2 białe, świecą się | 4250
3 białe, świecą się | 5500
4 białe, świecą się | 6750
5 białych, świecą się | 8000

Aby wyłączyć ustawioną prędkość standardową, należy wybrać środkową diodę LED w menu ustawień i zapisać ustawienie zgodnie z opisem.