# Vendosja e shpejtësisë/vendosja e vazhdueshme e shpejtësisë

## Vendosja e shpejtësisë

Dy butonat (3) mund ti përdorni për të vendosur shpejtësinë e kërkuar edhe gjatë funksionimit, shihni tabelën më poshtë. Shpejtësia e kërkuar varet nga materiali dhe kushtet e punës dhe mund të përcaktohet përmes testimit praktik.

## Vendosja e vazhdueshme e shpejtësisë

Me dy butonat (3) mund të caktoni një shpejtësi standarde. Për të hyrë në menynë e cilësimeve, shtypni dhe mbani shtypur butonin ⊖për të paktën 5 sekonda. Vazhdoni të mbani shtypur butonin ⊖dhe njëkohësisht shtypni butonin ⊕për të paktën 5 sekonda. Cilësimi i ruajtur më parë tregohet nga numri i LED-ve të bardha që pulsojnë. Tani mund të caktoni një shpejtësi standarde siç tregohet në tabelën më poshtë. Për të ruajtur cilësimet, shtypni butonin ⊕dhe butonin ⊖njëkohësisht për të paktën 5 sekonda derisa dritat LED të ndalojnë së pulsuari.

LED-e | [min-1]
--- | ---
Dritë 1 x e bardhë | 3000
Dritë 2 x e bardhë | 4250
Dritë 3 x e bardhë | 5500
Dritë 4 x e bardhë | 6750
Dritë 5 x e bardhë | 8000

Për të çaktivizuar një shpejtësi standarde të zgjedhur, zgjidhni LED-in e mesëm në menynë e cilësimeve dhe ruani cilësimin siç përshkruhet.