# Tekniset tiedot

Tasohiomakone |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Epäkeskohiomakone |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Tuotenumero |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Nimellisjännite | V | 12 | 12 | 12
Kierrosluvun valinta |  | ● | ● | ●
Ajastin |  | ● | ● | ●
Tyhjäkäyntikierrosluku n0A) | min-1 | 3 000–8 000 | 3 000–8 000 | 3 000–8 000
TyhjäkäyntivärähtelytaajuusA) | min-1 | 6 000–16 000 | 6 000–16 000 | 6 000–16 000
Värähtelykehän halkaisija | mm | 3 | 5 | 2,5
Hiomalautasen halkaisija | mm | 32 | 32 | 77
PainoB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössä C) ja säilytyksessä | °C | –15...+50 | –15...+50 | –15...+50
Suositellut akut |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
Suositellut latauslaitteet |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun GBA 12V 3.0Ah kanssa

B)

  Ilman akkua (akun painon voit katsoa verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com)

C)

  rajoitettu teho, kun lämpötila < 0 °C

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.