# تغيير قرص التجليخ (انظر الصور A-B)

لخلع قرص التجليخ (9)، ارفعه من الجانب واسحبه من صحن التجليخ (2).

قبل تركيب قرص التجليخ الجديد، قم بإزالة الاتساخات والغبار من صحن التجليخ (2) باستخدام فرشاة مثلا.

تتكون الطبقة السطحية لصحن التجليخ (2) من نسيج فيلكرو اللاصق، حتى يمكنك تثبيت ألواح الجلخ عن طريق الالتصاق بسهولة وسرعة.

يمكن أيضًا استخدام صحن تجليخ بسطح أملس حتى يمكن وضع ورق سنفرة لاصق.

اضغط على قرص التجليخ (9) بإحكام من الجانب السفلي لصحن التجليخ (2).