# Impostazione del timer

I due tasti (3) consentono di impostare una durata di levigatura standard, dopo la quale l’elettroutensile si spegne automaticamente. Per accedere al menu delle impostazioni, tenere premuto il tasto ⊕ per almeno 5 secondi. Continuare a tenere premuto il tasto ⊕ e premere contemporaneamente il tasto ⊖ per almeno 5 secondi. L’impostazione precedentemente memorizzata viene indicata dal numero di LED lampeggianti di colore magenta. Ora è possibile impostare una durata di levigatura standard come indicato nella tabella seguente. Per memorizzare l’impostazione, premere contemporaneamente il tasto ⊕ e il tasto ⊖ per almeno 5 secondi finché i LED non smettono di lampeggiare.

LED | Secondi
--- | ---
1 lampeggiante in magenta | 2
2 lampeggianti in magenta | 3
3 lampeggianti in magenta | 4
4 lampeggianti in magenta | 5
5 lampeggianti in magenta | 6

Per disattivare una durata di levigatura standard selezionata, selezionare il LED centrale nel menu delle impostazioni e memorizzare l’impostazione come descritto.