# Teknik veriler

Titreşimli zımpara makinesi |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Eksantrik zımpara |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Sipariş numarası |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Nominal gerilim | V | 12 | 12 | 12
Hız ön seçimi |  | ● | ● | ●
Zamanlayıcı |  | ● | ● | ●
Boştaki devir sayısı n0A) | dev/dak | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000
Rölanti titreşim frekansıA) | dak-1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000
Titreşim dairesi çapı | mm | 3 | 5 | 2,5
Zımpara tablası çapı | mm | 32 | 32 | 77
AğırlıkB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Çalışma sırasındaC) ve depolamada izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50
Önerilen aküler |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
Önerilen şarj cihazları |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  20−25 °C'de akü GBA 12V 3.0Ah ile ölçülmüştür

B)

  Aküsüz (akü ağırlığını www.bosch-professional.com adresinde bulabilirsiniz)

C)

  < 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.