# Mise en marche

## Mise en marche/arrêt

Pour la mise en service de l’outil électroportatif, actionnez l’interrupteur Marche/Arrêt (1).

GEX 12V-77 : Pour bloquer l’interrupteur Marche/Arrêt (1) en position de marche, enfoncez le bouton de blocage (8).

Pour arrêter l’outil électroportatif, relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt (1) . S’il est bloqué (GEX 12V-77), appuyez brièvement sur l’interrupteur Marche/Arrêt (1) puis relâchez-le.

## Indicateurs LED

Le tableau ci-dessous explique les affichages possibles (4).

Couleur | État | Signification/cause | Solution
--- | --- | --- | ---
Blanc | Allumage permanent (1 LED ... 5 LED) | Présélection de vitesse de rotation | voir Réglage de la vitesse/réglage permanent de la vitesse
Vert | Allumage permanent (2 LED ... 5 LED) | Batterie chargée | voir Indicateur de niveau de charge de l’accu
Jaune | Allumage permanent (1 LED) | Accu presque vide voir Indicateur de niveau de charge de l’accu | Changez de batterie ou rechargez la batterie sans tarder
Allumage clignotant (5 LED) | Température critique atteinte (moteur, électronique, batterie) | Faites fonctionner l’outil électroportatif à vide et attendez qu’il refroidisse
Rouge | Allumage permanent (1 LED) | Accu vide voir Indicateur de niveau de charge de l’accu | Changez de batterie ou rechargez la batterie
Allumage clignotant (5 LED) | L’outil électroportatif s’est éteint pour cause de surchauffe | Laissez refroidir l’outil électroportatif puis remettez-le en marche
L’outil électroportatif s’arrête suite à un blocage | Supprimez le blocage et remettez en marche l’outil électroportatif
Le blocage de broche est activé, l’outil électroportatif s’arrête | Désactiver le blocage de broche et remettre en marche l’outil électroportatif