# Drehzahleinstellung/Dauerhafte Drehzahleinstellung

## Drehzahleinstellung

Mit den zwei Tasten (3) können Sie die benötigte Drehzahl auch während des Betriebes einstellen, siehe nachfolgende Tabelle. Die erforderliche Drehzahl ist vom Werkstoff und den Arbeitsbedingungen abhängig und kann durch praktischen Versuch ermittelt werden.

## Dauerhafte Drehzahleinstellung

Mit den zwei Tasten (3) können Sie eine Standard-Geschwindigkeit einstellen. Um das Einstellungsmenü aufzurufen, halten Sie die ⊖-Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Halten Sie die ⊖-Taste weiterhin gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die ⊕-Taste ebenfalls für mindestens 5 Sekunden. Die zuvor gespeicherte Einstellung wird durch die Anzahl der blinkenden LEDs in weiß angezeigt. Sie können nun eine Standard-Geschwindigkeit einstellen wie in der folgenden Tabelle gezeigt. Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie die ⊕-Taste und die ⊖-Taste gleichzeitig mindestens 5 Sekunden lang, bis das Blinken der LEDs stoppt.

LEDs | [min-1]
--- | ---
Licht 1 x weiß | 3000
Licht 2 x weiß | 4250
Licht 3 x weiß | 5500
Licht 4 x weiß | 6750
Licht 5 x weiß | 8000

Um eine gewählte Standard-Geschwindigkeit zu deaktivieren, wählen Sie die mittlere LED im Einstellungsmenü an und speichern die Einstellung wie beschrieben.