# Trocar folha abrasiva (ver figuras A–B)

Para remover a folha abrasiva (9) pegue pela parte lateral e retire-a do disco de lixa (2).

Remova sujeira e poeira do disco de lixar (2), p. ex. com um pincel antes de colocar uma folha abrasiva nova.

A superfície do disco de lixar (2) é feita de um tecido autoaderente para que você possa fixar rápida e facilmente as folhas abrasiva com fixação autoaderente.

Também pode ser usado um disco de lixar com superfície lisa para usar folha abrasiva adesiva.

Pressione a folha abrasiva (9) firmemente na parte inferior do disco de lixar (2).