# Dane techniczne

Szlifierka oscylacyjna |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Szlifierka mimośrodowa |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Numer katalogowy |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Napięcie znamionowe | V | 12 | 12 | 12
Wstępny wybór prędkości obrotowej |  | ● | ● | ●
Timer |  | ● | ● | ●
Prędkość obrotowa bez obciążenia n0A) | min–1 | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000
Prędkość oscylacyjna bez obciążeniaA) | min–1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000
Średnica oscylacji | mm | 3 | 5 | 2,5
Średnica talerza szlifierskiego | mm | 32 | 32 | 77
WagaB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50
Zalecane akumulatory |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
Zalecane ładowarki |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem GBA 12V 3.0Ah

B)

  Bez akumulatora (wagę akumulatora można znaleźć na stronie: www.bosch-professional.com)

C)

  ograniczona wydajność w przypadku temperatur < 0 °C

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.