# Data teknis

Mesin ampelas orbital |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Pengampelasan eksentrik |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Nomor seri |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Tegangan nominal | V | 12 | 12 | 12
Pemilihan awal kecepatan putaran |  | ● | ● | ●
Timer |  | ● | ● | ●
Kecepatan idle n0A) | min-1 | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000
Jumlah getaran kecepatan idleA) | min-1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000
Diameter orbit | mm | 3 | 5 | 2,5
Diameter cakram ampelas | mm | 32 | 32 | 77
BeratB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianC) dan saat penyimpanan | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50
Baterai yang direkomendasikan |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
Pengisi daya yang direkomendasikan |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai GBA 12V 3.0Ah

B)

  Tanpa baterai (berat baterai dapat ditemukan di www.bosch-professional.com)

C)

  daya terbatas pada suhu < 0 °C

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.