# 投入使用

## 接通/关闭

如要使用电动工具，请按压起停开关 (1)。

GEX 12V-77：如要锁定被按住的起停开关 (1)，按压止动件 (8)。

如要关闭电动工具，请松开起停开关 (1)，或当起停开关卡止时（针对 GEX 12V-77），短促按下起停开关 (1)，然后松开。

## LED指示灯

以下表格说明可能的LED指示灯(4)。

颜色 | 状态 | 含义/原因 | 解决方案
--- | --- | --- | ---
白色 | 长亮 （1个~5个灯） | 转速预选 | 参见 转速调节/持续转速调节
绿色 | 长亮 （2个~5个灯） | 充电电池已充电 | 参见 充电电池电量指示灯
黄色 | 长亮 （1个灯） | 充电电池的电量几乎耗尽 参见 充电电池电量指示灯 | 尽快更换充电电池或为其充电
闪烁 （5个灯） | 已达到临界温度（电机、电子系统、充电电池） | 让电动工具空转、冷却
红色 | 长亮 （1个灯） | 充电电池的电量用尽了 参见 充电电池电量指示灯 | 更换充电电池或为其充电
闪烁 （5个灯） | 电动工具过热并关闭 | 冷却并再次接通电动工具
电动工具卡住并关闭 | 排除卡滞并再次接通电动工具
主轴锁激活且电动工具关闭 | 停用主轴锁并再次接通电动工具