# Uvedenie do prevádzky

## Zapínanie/vypínanie

Na spustenie elektrického náradia stlačte zapínač/vypínač (1).

GEX 12V-77: Na zaistenie stlačeného zapínača/vypínača (1) stlačte aretáciu (8).

Na vypnutie elektrického náradia zapínač/vypínač (1) uvoľnite alebo, keď je zaaretovaný (pri GEX 12V-77), zapínač/vypínač (1) krátko stlačte a potom ho uvoľnite.

## LED indikácie

Nasledujúca tabuľka vysvetľuje možné LED indikácie (4).

Farba | Stav | Význam/príčina | Riešenie
--- | --- | --- | ---
biela | Trvalé svietenie (1× ... 5×) | Predvoľba otáčok | pozri Tlačidlá na nastavenie otáčok / trvalé nastavenie otáčok
zelená | Trvalé svietenie (2× ... 5×) | Akumulátor je nabitý | pozri Indikácia stavu nabitia akumulátora
žltá | Trvalé svietenie (1×) | Akumulátor je takmer vybitý pozri Indikácia stavu nabitia akumulátora | Akumulátor čoskoro vymeňte, príp. nabite
Blikanie (5×) | Je dosiahnutá kritická teplota (motor, elektronika, akumulátor) | Elektrické náradie nechajte bežať na voľnobeh a vychladnúť
červená | Trvalé svietenie (1×) | Akumulátor vybitý pozri Indikácia stavu nabitia akumulátora | Akumulátor vymeňte, príp. nabite
Blikanie (5×) | Elektrické náradie je prehriate a vypne sa | Elektrické náradie nechajte ochladiť a opäť zapnite
Elektrické náradie je zablokované a vypne sa | Odstráňte zablokovanie a elektrické náradie opäť zapnite
Je aktivovaná aretácia vretena a elektrické náradie sa vypne | Deaktivujte aretáciu vretena a elektrické náradie znova zapnite