# Uporaba

## Vklop/izklop

Za vklop električnega orodja pritisnite stikalo za vklop/izklop (1).

GEX 12V-77: Za zaklep pritisnjenega stikala za vklop/izklop (1) pritisnite blokado (8).

Za izklop električnega orodja izpustite stikalo za vklop/izklop (1) oziroma če je zaklenjeno (pri GEX 12V-77), na kratko pritisnite stikalo za vklop/izklop (1) in ga nato izpustite.

## LED-prikaz

V naslednji preglednici so pojasnjeni možni LED-prikazi (4).

Barva | Stanje | Pomen/vzrok | Rešitev
--- | --- | --- | ---
Bela | Trajno sveti (1 x ... 5 x) | Izbira števila vrtljajev | glejte Nastavitev števila vrtljajev/trajna nastavitev števila vrtljajev
Zelena | Trajno sveti (2 x ... 5 x) | Akumulatorska baterija je napolnjena | glejte Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije
Rumena | Trajno sveti (1 x) | Akumulatorska baterija je skoraj prazna glejte Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije | Akumulatorsko baterijo bo treba kmalu zamenjati oz. napolniti
Utripa (5 x) | Dosežena je bila nevarna temperatura (motorja, elektronskega sistema, akumulatorske baterije) | Električno orodje naj deluje v prostem teku; počakajte, da se ohladi
Rdeča | Trajno sveti (1 x) | Akumulatorska baterija je prazna glejte Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije | Akumulatorsko baterijo zamenjajte ali napolnite
Utripa (5 x) | Električno orodje je pregreto in se izklopi | Počakajte, da se električno orodje ohladi, in ga znova vklopite
Električno orodje je blokirano in se izklopi | Odpravite blokado in električno orodje znova vklopite
Blokada vretena je aktivirana in električno orodje se izklopi | Izklopite blokado vretena in električno orodje znova vklopite