# Аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы

Жарықдиодты индикатордағы 5 жарықдиод аккумулятордың заряд деңгейін көрсетеді. Жарықдиодты индикатор іске қосылған сәттен 5 секундтан кейін жыпылықтайды.

Жарық диоды | Қуаты
--- | ---
Үздіксіз жарық 5 × жасыл | 80–100%
Үздіксіз жарық 4 × жасыл | 60–80%
Үздіксіз жарық 3 × жасыл | 40–60%
Үздіксіз жарық 2 × жасыл | 20–40%
Үздіксіз жарық 1 × сары | 1–20%
Үздіксіз жарық 1 × қызыл | 0–1%

## Артық жүктемеден жылу қорғанышы

Тағайындалуына сәйкес пайдалансаңыз, электр құралы артық жүктелмейді. Артық жүктелу немесе рұқсат етілген аккумулятор температурасы аралығы өтілсе айналымдар саны қысқарып, электр құралы өшеді. Төменделген айналымдар санында электр құралы аккумулятор рұқсат етілген температураға жеткеннен соң немесе төменделген жүктелуде толық айналымдар санымен жұмыс істейді. Автоматты өшуде электр құралын автоматты ретте өшіріп, аккумуляторды суытыңыз да, электр құралын қайта қосыңыз.