# GSS 12V-32, GEX 12V-32: Lihvtaldriku vahetamine (vaata jooniseid C–D)

- Võtke aku enne kõiki töid elektrilise tööriista juures (ny hooldus, tööriistavahetus jms) elektrilisest tööriistast välja. Sisse-/väljalüliti juhusliku rakendamise korral on vigastumisoht.

Märkus: Vahetage vigastatud lihvtaldrik (2) kohe uue vastu.

Tõmmake lihvpaber maha.

Eemaldamine: keerake lihvtaldrikut (2) eemaldamiseks vastupäeva (vt joonist C).

Puhastage kõik paigaldatavad osad.

Paigaldamine: keerake uus lihvtaldrik (2) päripäeva kinni (vt joonist D).

Märkus: Jälgige lihvtaldriku kohaleasetamisel, et kaasavõtja hambad haarduksid lihvtaldriku väljalõigetega.