# 轉速設定/持續轉速設定

## 轉速設定

利用兩個 (3) 按鈕，即使是在運作期間，亦可按照需求設定轉速，詳見下表。合適的轉速會因物料或工作狀況而不同，唯有實際操作才能夠找到最佳設定。

## 持續轉速設定

利用兩個 (3) 按鈕即可設定標準轉速。按住 ⊖ 按鈕至少 5 秒鐘，即可叫出設定選單。繼續按住 ⊖ 按鈕，並同時按住 ⊕ 按鈕至少 5 秒鐘。先前儲存的設定會透過閃爍 LED 的數量以白色顯示。現在即可如下表所示設定標準轉速。若要儲存設定，同時按住 ⊕ 按鈕和 ⊖ 按鈕至少 5 秒鐘，直到 LED 的閃爍停止。

LED 燈 | [min-1]
--- | ---
1 顆白燈 | 3000
2 顆白燈 | 4250
3 顆白燈 | 5500
4 顆白燈 | 6750
5 顆白燈 | 8000

若要停用已選的標準轉速，請在設定選單中選擇一個中間的 LED，並如所述儲存此設定。