# Käyttöönotto

## Käynnistys ja pysäytys

Käynnistä sähkötyökalu painamalla käynnistyskytkintä (1).

GEX 12V-77: kun haluat lukita pohjaan painetun käynnistyskytkimen (1), paina lukitsinta (8).

Sammuta sähkötyökalu vapauttamalla käynnistyskytkin (1), tai jos se on lukittu (mallissa GEX 12V-77), paina lyhyesti käynnistyskytkintä (1) ja vapauta se tämän jälkeen.

## LED-merkkivalot

Alla olevassa taulukossa on selitetty mahdolliset LED-merkkivalot (4).

Väri | Tila | Merkitys/syy | Ratkaisu
--- | --- | --- | ---
Valkoinen | Jatkuva valo (1...5 x) | Kierrosluvun valinta | katso Kierrosluvun / pysyvän kierrosluvun säätö
Vihreä | Jatkuva valo (2...5 x) | Akku ladattu | katso Akun lataustilan näyttö
Keltainen | Jatkuva valo (1 x) | Akku on melkein tyhjä katso Akun lataustilan näyttö | Vaihda tai lataa akku pian
Vilkkuva valo (5 x) | Kriittinen lämpötila on saavutettu (moottori, elektroniikka, akku) | Käytä sähkötyökalua tyhjäkäynnillä, jotta se jäähtyy
Punainen | Jatkuva valo (1 x) | Akku on tyhjä katso Akun lataustilan näyttö | Vaihda tai lataa akku
Vilkkuva valo (5 x) | Sähkötyökalu on ylikuumentunut ja sammuu | Anna sähkötyökalun jäähtyä ja käynnistä se sitten uudelleen
Sähkötyökalu on jumittunut ja sammuu | Poista jumittuma ja käynnistä sähkötyökalu uudelleen
Karalukitsin on aktivoitu ja sähkötyökalu sammuu | Deaktivoi karalukitsin ja käynnistä sähkötyökalu uudelleen