# Çalıştırma

## Açma/kapama

Elektrikli el aletini çalıştırmak için açma/kapama şalterine (1) basın.

GEX 12V-77: Basılı açma/kapama şalterini (1) kilitlemek için kilitlemeye (8) basın.

Elektrikli el aletini kapatmak için açma/kapama şalterini (1) bırakın veya kilitliyse (GEX 12V-77 için) açma/kapama şalterine (1) kısa bir süre basın ve ardından bırakın.

Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.

## LED göstergeler

Aşağıdaki tabloda olası LED göstergeleri (4) açıklanmaktadır.

Renk | Durum | Anlamı/nedeni | Çözümü
--- | --- | --- | ---
Beyaz | Sürekli ışık (1 x ... 5 x) | Hız ön seçimi | Bakınız Hız ayarı/kalıcı hız ayarı
Yeşil | Sürekli ışık (2 x ... 5 x) | Akü dolu | Bakınız Akü şarj durumu göstergesi
Sarı | Sürekli ışık (1 x) | Akü boşalmak üzere Bakınız Akü şarj durumu göstergesi | Akü kısa süre içinde değiştirin veya şarj edin
Yanıp sönen ışık (5 x) | Kritik sıcaklığa ulaşıldı (motor, elektronik, akü) | Elektrikli el aletini boşta çalıştırarak soğutun
Kırmızı | Sürekli ışık (1 x) | Akü boş Bakınız Akü şarj durumu göstergesi | Aküyü değiştirin veya şarj edin
Yanıp sönen ışık (5 x) | Elektrikli el aleti aşırı ısındı ve kapanıyor | Elektrikli el aletini soğumaya bırakın ve tekrar açın
Elektrikli el aleti bir cisim tarafından engellendi ve kapanıyor | Engeli kaldırın ve elektrikli el aletini tekrar açın
Mil kilidini etkinleştirin ve elektrikli el aletini kapatın | Mil kilidini devre dışı bırakın ve elektrikli el aletini yeniden açın