# Technische Daten

Schwingschleifer |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Exzenterschleifer |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Sachnummer |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Nennspannung | V | 12 | 12 | 12
Drehzahlvorwahl |  | ● | ● | ●
Timer |  | ● | ● | ●
Leerlaufdrehzahl n0A) | min-1 | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000
LeerlaufschwingzahlA) | min-1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000
Schwingkreisdurchmesser | mm | 3 | 5 | 2,5
Schleiftellerdurchmesser | mm | 32 | 32 | 77
GewichtB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb C) und bei Lagerung | °C | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50
empfohlene Akkus |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
empfohlene Ladegeräte |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 12V 3.0Ah

B)

  Ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)

C)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.