# GSS 12V-32, GEX 12V-32: Mengganti cakram ampelas (lihat gambar C- D)

- Lepaskan baterai dari perkakas listrik sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada perkakas listrik (misalnya perawatan, penggantian alat kerja, dll.). Terdapat risiko cedera apabila tombol on/off ditekan secara tidak sengaja.

Catatan: Segera ganti piringan (2) yang rusak.

Lepaskan kertas ampelas.

Melepas: Putar pelat ampelas (2) berlawanan arah jarum jam untuk melepaskannya (lihat gambar C).

Bersihkan semua komponen yang akan dipasang.

Memasang: Kencangkan pelat ampelas baru (2) searah jarum jam (lihat gambar D).

Catatan: Saat memasang piringan, pastikan roda gigi penggerak mencengkram lekuk piringan.