# Réglage de la vitesse/réglage permanent de la vitesse

## Réglage de la vitesse

Les deux touches (3) vous permettent de régler la vitesse de rotation requise (même durant l’utilisation de l’outil), voir le tableau ci-dessous. La vitesse de rotation requise dépend du type de matériau et des conditions de travail. Elle doit être déterminée en effectuant des essais.

## Réglage permanent de la vitesse

Les deux touches (3) vous permettent de régler une vitesse standard. Pour accéder au menu de configuration, maintenez la touche ⊖ enfoncée pendant au moins 5 secondes. Continuez à maintenir la touche ⊖ enfoncée et appuyez simultanément sur la touche ⊕ également pendant au moins 5 secondes. Le réglage précédemment enregistré est indiqué par le nombre de LED clignotantes en blanc. Désormais, vous pouvez régler une vitesse standard comme indiqué sur le tableau ci-dessous. Pour enregistrer le réglage, appuyez simultanément sur les touches ⊕ et ⊖ pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que les LED cessent de clignoter.

LED | [tr/min]
--- | ---
1 x lumière blanche | 3 000
2 x lumières blanches | 4 250
3 x lumières blanches | 5 500
4 x lumières blanches | 6750
5 x lumières blanches | 8 000

Pour désactiver une vitesse standard sélectionnée, sélectionnez la LED centrale dans le menu de configuration et enregistrez le réglage comme décrit.