# مشخصات فنی

پایه ابزارگیر چکشی با دسته کمکی |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
پیچ گوشتی شارژی |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
شماره فنی |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | ‎3 601 JN7 1..  ‎ | ‎‎3 601 JH3 0..‎
سرعت نامیA) | min-1 | ‎0–1300‎ | ‎0–1800‎ | ‎0–1750
تعداد ضربهA) | min-1 | ‎0–2600‎ | ‎0–3500‎ | ‎0–3700‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 12 | 12 | 12
ابزارگیر |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
حداکثر قطر سوراخ |  |  |  |
بتن | mm | 10 | 10 | 10
ساختار آجری | mm | 16 | 16 | 16
وزنB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 ... +35‎ | ‎0 ... +35‎ | ‎0 ... +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارC) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎–20 ... +50‎ | ‎–20 ... +50‎ | ‎–20 ... +50‎

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C‎ با باتری قابل شارژ GBA 12V 6.0Ah

B)

  با دسته کمکی، بدون باتری قابل شارژ (وزن باتری قابل شارژ را در این سایت مشاهده کنید www.bosch-professional.com)

C)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.