# Üzembe helyezés

##

Állítsa a (2) forgatónyomaték előválasztó beállító gyűrűt a „Fúrás“ jelére.

##

- A (6) forgásirány-átkapcsolót csak álló elektromos kéziszerszám esetén kapcsolja át.

A (6) forgásirány-átkapcsoló az elektromos kézi‌szerszám forgásirányának megváltoztatására szolgál. Ha a (7) be-/kikapcsoló be van nyomva, akkor a forgásirányt nem lehet átkapcsolni.

Jobbra forgás: Fúráshoz és csavarok behajtásához tolja el balra ütközésig a (6) forgásirány átkapcsolót.

Balra forgás: Csavarok és anyák meglazításához, illetve kihajtásához tolja el ütközésig jobbra a (6) forgásirány-átkapcsolót.

##

- A (3) forgásirány-átkapcsolót csak álló elektromos kéziszerszám esetén kapcsolja át.

- A fokozatválasztó kapcsolót mindig ütközésig el kell tolni. Ellenkező esetben az elektromos kéziszerszám megrongálódhat.

A (3) fokozatválasztó kapcsolóval 2 fordulatszám tartomnyt lehet előre beállítani.

A fokozatváltó kapcsoló (3) helyzete | Fordulatszám | Forgatónyomaték | Alkalmazási terület
--- | --- | --- | ---
1 | Alacsony | Magas | Nehéz alkalmazásokhoz: pl. ütvefúrás nagy átmérőnél
2 | Magas | Alacsony | Könnyű alkalmazásokhoz: pl. ütvefúrás kis átmérőnél

##

Az elektromos kéziszerszám üzembe helyezéséhez nyomja be és tartsa benyomva a (7) be-/kikapcsolót.

A (9) munkahely megvilágító lámpa kissé vagy teljesen megnyomott (7) be-/kikapcsoló esetén világít és gondoskodik arról, hogy a munkaterület hátrányos külső megvilágítás esetén is megfelelően meg legyen világítva.

A (9) munkahely megvilágító lámpa a (7) be-/kikapcsoló elengedése után még kb. 10 másodpercig tovább világít.

##

A bekapcsolt elektromos kéziszerszám fordulatszámát annak megfelelően szabályozhatja, mennyire nyomja be a (7) be-/kikapcsolót.

A (7) be‑/kikapcsolóra gyakorolt enyhe nyomás alacsony löketszámot eredményez. Növekvő nyomás esetén a forsulatszám is növekszik.