# Napomene za rad

Posle dužeg rada sa malim brojem obrtaja tre‌balo bi električni alat ostaviti da se okreće radi hlađenja otpr. 3 minuta pri maksimalnom broju obrtaja u praznom hodu.

Stezaljka za držanje na pojasu (videti slike K–L)

Pomoću stezaljke za držanje na pojasu (11) možete zakačiti prihvatni deo npr. za pojas. Onda imate obe ruke slobodne i prihvatni deo vam je uvek na dohvat ruke.

- Prilikom montaže vodite računa da jezičak (15) stezaljke za držanje na pojasu ulegne u otvor kućišta prihvatnog dela.

- Za demontažu stezaljke za držanje na pojasu, malo podignite jezičak (15) oštrim predmetom i skinite stezaljku za držanje na pojasu.