# Dane techniczne

Wymienny uchwyt SDS plus z rękojeścią dodatkową |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Wkrętarka akumulatorowa |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Numer katalogowy |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
Nominalna prędkość obrotowaA) | min–1 | 0–1300 | 0–1800 | 0–1750
Liczba udarówA) | min–1 | 0–2600 | 0–3500 | 0–3700
Napięcie znamionowe | V= | 12 | 12 | 12
Uchwyt narzędziowy |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Maks. średnica wiercenia |  |  |  |
beton | mm | 10 | 10 | 10
mur | mm | 16 | 16 | 16
WagaB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem GBA 12V 6.0Ah

B)

  Z rękojeścią dodatkową, bez akumulatora (wagę akumulatora można znaleźć na stronie www.bosch-professional.com)

C)

  ograniczona wydajność w przypadku temperatur < 0 °C

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.