# Замена рабочего инструмента

Колпачок для защиты от пыли предотвращает проникновение образующейся при сверлении пыли в патрон. При установке рабочего инструмента следите за тем, чтобы не повредить колпачок для защиты от пыли .

- Поврежденный колпачок для защиты от пыли следует немедленно заменить. Это рекомендуется выполнять силами сервисной мастерской.

##

Извлеките рабочий инструмент.

Вставьте насадку в держатель (1). Поверните стопорное кольцо (10) так, чтобы оно отчетливо вошло в зацепление.

##

С помощью патрона SDS plus вы можете без лишних усилий сменить сменный инструмент без применения дополнительного инструмента.

- Вставьте рабочий инструмент в зажим фиксирующей втулки до упора.

- Проверьте надежность фиксации, попытавшись вытянуть рабочий инструмент.

##

Оттяните фиксирующую гильзу назад и извлеките рабочий инструмент.

##

Для обеспечения безопасного и удобного рабочего положения дополнительную рукоятку (13) можно устанавливать в разные положения.

- Поверните нижнюю часть дополнительной рукоятки (13) против часовой стрелки и установите дополнительную рукоятку (13) в нужное положение. Затем снова затяните нижнюю часть дополнительной рукоятки (13) вращением по часовой стрелке.

Убедитесь в том, что стяжной хомут дополнительной рукоятки находится в предусмотренной для него канавке в корпусе.

##

С помощью ограничителя глубины можно установить необходимую глубину сверления X.

Нажмите кнопку настройки ограничителя глубины и вставьте ограничитель глубины в дополнительную рукоятку (13).

Рифление на ограничителе глубины должно быть направлено вверх или вниз.

- Задвиньте сменный инструмент SDS plus в патрон SDS plus до упора. В случае подвижности инструмента SDS plus возможна неправильная регулировка глубины сверления.

- Вытяните ограничитель глубины наружу настолько, чтобы расстояние между вершиной сверла и концом ограничителя глубины соответствовало нужной глубине сверления X.

##

Извлеките рабочий инструмент.

Разблокируйте насадку в направлении и извлеките ее из крепления (1).