# Pracovní pokyny

Po delší práci s nízkými otáčkami byste měli elektrické nářadí kvůli ochlazení nechat cca 3 minuty běžet naprázdno s maximálními otáčkami.

Spona na pásek (viz obrázky K–L)

Pomocí spony na pásek (11) můžete nástavec zavěsit např. na pásek. Pak máte obě ruce volné a nástavec je kdykoli po ruce.

- Při montáži dbejte na to, aby aretační jazýček (15) spony na pásek zaskočil do vybrání ve vnějším plášti nástavce.

- Při demontáži spony na pásek postupujte tak, že vhodným ostrým předmětem mírně nadzdvihnete aretační jazýček (15) a sponu na pásek vysunete.