# Pölyntorjunta

Vältä poraamasta ilman pölyntorjuntatoimenpiteitä. Sähkötyökaluun voi yhdistää käyttökohteesta riippuen pölykuormitusta vähentävän lisävarusteen ja siihen liitetyn imurin.
Käytä sopivaa hengityssuojainta kaikissa töissä. Noudata käsiteltäviä materiaaleja koskevia maakohtaisia määräyksiä.

- Estä pölyn kertyminen työpisteeseen. Pöly saattaa olla herkästi syttyvää.

Imuria koskevat vaatimukset |
--- | ---
Suositeltu letkun nimellishalkaisija | mm | 35
Vaadittava alipaineA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Vaadittava virtausA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Suositeltu suodatusteho |  | Pölyluokka MB)

A)

  Tehomerkintä sähkötyökalun imuriliitännässä

B)

  Standardin IEC/EN 60335-2-69 mukaan

Noudata pölynimurin ohjeita. Jos imuteho heikkenee, keskeytä työ ja poista vian aiheuttaja.