# Manutenção e limpeza

- Antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta, etc.) retire a bateria da mesma. Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.

- Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

Após cada utilização, limpe a ferramenta de trabalho, o adaptador para martelo perfurador GFA 12-H com encabadouro da ferramenta, bem como as aberturas de ventilação da ferramenta elétrica.