# Tekniset tiedot

Iskuporaistukka lisäkahvan kanssa |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Akkuruuvinväännin |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Tuotenumero |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
NimelliskierroslukuA) | min-1 | 0–1 300 | 0–1 800 | 0–1 750
IskulukuA) | min-1 | 0–2 600 | 0–3 500 | 0–3 700
Nimellisjännite | V= | 12 | 12 | 12
Käyttötarvikkeen pidin |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Porattavan reiän enimmäishalkaisija |  |  |  |
Betoni | mm | 10 | 10 | 10
Kiviseinä | mm | 16 | 16 | 16
PainoB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäC) ja säilytyksessä | °C | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun GBA 12V 6.0Ah kanssa

B)

  Lisäkahvan kanssa, ilman akkua (akun painon voit katsoa verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com)

C)

  rajoitettu teho, kun lämpötila < 0 °C

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.